# **附件**

# 新院医学留观室办公家具一批技术、商务等要求

# (共一包,总预算控制价:17.97万元)

一、项目概述

新院**医学留观室办公家具**一批。

二、项目清单及技术参数要求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称/服务名称 | 参数要求/服务要求 | 采购数量 | 计量单位 |
| 1 | 办公桌 | 详见其他技术要求/服务要求 | 50 | 张 |
| 2 | 就诊椅 | 详见其他技术要求/服务要求 | 200 | 把 |
| 3 | 电脑桌 | 详见其他技术要求/服务要求 | 20 | 张 |
| 4 | 鞋柜 | 详见其他技术要求/服务要求 | 6 | 个 |
| 5 | 转椅 | 详见其他技术要求/服务要求 | 60 | 张 |
| 6 | 文件柜 | 详见其他技术要求/服务要求 | 30 | 组 |

（二）详细参数及技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参考图片** | **规格(mm)** | **数量** | **单位** | **参数说明** |
| 1 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 50 | 张 | 1. 基材：采用E1级中密度纤维板，桌面厚≥25mm，其他部件厚≥15mm；2、面材：采用三聚氰饰面纸贴面；3、配件：五金连接件，经耐腐蚀、防锈处理。▲4、封边条：采用厚度≥1.2mmPVC材质，环保热熔胶粘合，长期使用不脱落、翘起；提供国家认可机构出具的PVC封边条、热熔胶检测报告。
 |
| 2 | 就诊椅 |  | 400\*400\*850 | 200 | 把 | ▲1、产品框架采用实木材质，坐背板采用E0级实木多层板，面贴E0级实木皮；提供国家认可机构出具的E0级实木多层板、E0级实木皮检测报告。▲2、铆榫结构，环保白乳胶粘结；▲3、表面采用环保水性漆五底三面喷涂，提供国家认可机构出具的水性底漆、水性面漆检测报告。 |
| 3 | 电脑桌 |  | 1200\*600\*750 | 20 | 张 | ▲1、基材：采用E1级中密度纤维板；提供国家认可机构出具的中密度纤维板检测报告。2、面材：采用三聚氰胺饰面纸贴面；3、配件：五金连接件经耐腐蚀、防锈处理。4、封边条：采用厚度≥1.2mmPVC材质，环保热熔胶粘合，长期使用不脱落、翘起。▲5、产品达到《家具中有害物质限量认证实施规则》要求，提供证明材料。 |
| 4 | 鞋柜 |  | 1000\*350\*500 | 6 | 个 | 1、基材：采用E1级中纤板；2、面材：采用三聚氰饰面纸贴面；3、配件：连接件经耐腐蚀、防锈处理。4、封边条：采用≥1.2mm厚PVC材质，环保胶水粘合。 |
| 5 | 转椅 | 8aad432fb89c543817b46a1dfd02153 | 常规 | 60 | 张 | 1、面料：采用黑色透气牛筋面料；2、扶手框架脚架：冷轧钢经酸洗磷化等工序处理后电镀；3、气压棒；采用知名品牌4、脚轮：高品质尼龙材质。 |
| 6 | 文件柜 | 8bf06784aea8486dfb2caccd11995ac | 800\*400\*1800 | 30 | 组 | 面材：采用0.8mm厚优质一级冷轧钢板；工艺：使用静电喷涂工艺，耐腐蚀，抗酸碱。五金配件：优质门铰及锁具。材质说明：工艺：采用十工位表面关处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。 |

三、预算清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 50 | 张 | 950 | 47500.00 |
| 2 | 就诊椅 | 400\*400\*850 | 200 | 把 | 300 | 60000.00 |
| 3 | 电脑桌 | 1200\*600\*750 | 20 | 张 | 640 | 12800.00 |
| 4 | 鞋柜 | 1000\*350\*500 |  6 | 个 | 500 | 3000.00 |
| 5 | 转椅 | 常规 | 60 | 张 | 600 | 36000.00 |
| 6 | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 30 | 组 | 680 | 20400.00 |
| **合计** |  | **179700.00** |

四、商务要求

 1.交货时间/工期要求：合同签订生效之日起2天内完成所有货物的供货、安装、调试并验收合格交付使用，如因采购人原因时间顺延。

2.付款方式:全部货物送到指定地点、安装调试完毕并全部验收合格后，支付合同全部货款，其它以合同约定为准。

3.交货地点:采购人指定地点。

 **五、售后服务**

1.质保期：产品质保期一年。保期内提供免费维修，更换零配件，人为因素破坏除外。质保期过后，提供成本零配件供应及优惠维修服务。

2.响应时间：要求接到电话1小时内赶赴现场处理问题。到现场8小时内解决问题；若问题严重无法短时间解决的，做出书面解决并明确解决时间，若24小时内仍未维修好的，需提供同类产品代替。

3.售后网点：投标人应有售后服务网点，配备常驻售后网点的相关类别产品的专业技术人员，保障所有产品正常使用。

 **特别说明：**本次采购合同价不得高于本次供货单位近1年内在市内二级及以上医院采购同类型同质量的相同产品的政府采购活动中的中标价(供货单位须提供:近1年内市内二级及以上医院采购本公司经营的同类型、同质量的相同产品的政府采购中标合同复印件)。