附件

采购新院新冠肺炎疫情防控医学留观室用医疗推车等一批技术参数、预算控价及

商务要求

(共一包,总预算控制价:16.46万元)

一、项目概述

采购新院新冠肺炎疫情防控医学留观室用医疗推车等一批项目。

二、项目清单、技术参数、实物图片等要求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称/服务名称 | 参数要求/服务要求 | 采购数量 | 计量单位 |
| 1 | ABS医疗推车 | 详见其他技术要求/服务要求 | 6 | 台 |
| 2 | 不锈钢无菌推车 | 详见其他技术要求/服务要求 | 3 | 台 |
| 3 | 不锈钢陪护椅 | 详见其他技术要求/服务要求 | 100 | 张 |

（二）详细参数及技术要求、实物图片

ABS医疗推车

1. 规格：740mm\*520mm\*960mm；

2.▲推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便；

3. 台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5. 抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

6.▲抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，每只塑料筐承重≥60Kg,塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）； 400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号）。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

7.▲抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

8. 整车配置一个中号抽屉，带锁，抽屉下方设置放物平台，平台配置三方围栏，方便物品堆放；

9. 输液车后方输液架为插入式，根据需要可自行调节高度。框架材料采用Φ25不锈钢圆管，带两个输液横杆，横杆上分别带ABS输液挂钩4个；

10. 配置ABS文件盒一个，右侧配置锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶，推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；

11. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。



不锈钢无菌推车

1.规格：小号800×500×880mm；

2.柜体采用δ1.0mm优质304不锈钢冷轧板（磨砂）折弯后整体焊接成型，表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹；

3.上盖双门为翻盖门带拉手，下柜双开门带锁；柜体两头均配不锈钢扶手；
 4.配置耐磨加重万向轮和定向轮各两个；

5.推车内不得沾有腐蚀性物质，注意保持推车内外清洁，推车应储存在无腐蚀性气体及通风良好的清洁室内。



不锈钢陪护椅

1. 规格：1850mm\*620mm\*400mm;

2. 护手主框架采用优质Φ38\*1.2不锈钢圆管经专用设备弯制而成，后配2只3寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；

3. 椅面及主要结构采用优Φ25\*1.2不锈钢圆管经专用设备弯制而成，外型美观，结构合理；

4. 椅面支架连接件采用钢件。采用活动转套，转动无噪音，且外型美观，坐架底部带4只2寸高耐磨橡胶脚轮，转动灵活；

5. 椅面垫子和护手套表面采用高级人造皮革，内面采用泡沫，底面采用优质木板，木板下方设有三支加强抬筋能负重100vkg以上，增加整体强度。枕头采用高泡，有效提高人体舒适度；

6. 陪伴椅收起时当椅子使用，展开时可作床使用。将活动座椅向上抬起，然后向外拉出座椅后即可当床使用，反之亦然。



**三、预算清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **数量** | **单位** | **单价****（元）** | **合价****（万元）** |
| 1 | ABS医疗推车 | 6 | 台 | 2600.00 | 1.56 |
| 2 | 不锈钢无菌推车 | 3 | 台 | 4500.00 | 1.35 |
| 3 | 不锈钢陪护椅 | 100 | 张 | 1355.00 | 13.55 |
| **合计** | **16.46** |

**四、商务要求**

 1.交货时间/工期要求：合同签订生效之日起2天内完成所有货物的供货、安装、调试并验收合格交付使用，如因采购人原因时间顺延。

 2.付款方式:全部货物送到指定地点、安装调试完毕并全部验收合格后，支付合同全部货款，其它以合同约定为准。

 3.交货地点:采购人指定地点.

 **五、售后服务**

产品质保期一年。保期内提供免费维修，更换零配件，人为因素破坏除外。质保期过后，提供成本零配件供应及优惠维修服务。

**六、特别说明**

 本次采购合同价:不得高于近2年左右国内二级及二级以上医院采购同类型同质量的相同产品的政府公开招标的中标价(供货单位须提供: 3家或3家以上企业有关政府公开招标采购中标文件或合同复印件, 以中标价最低的1家为基准价)。