**营山县妇幼保健计划生育服务中心**

**关于采购开放式西药库架等设施一批的公告**

因业务工作需要，我中心近期拟开展院内竞争性谈判采购开放式西药库架等设施一批（数量、技术参数等详见附件）,欢迎有意向的公司到我院设备科报名参加及进行审核登记。(报名及参选资格初审有效期截止至2020年4月15日上午9:00止)。

一、参加公司须具备的条件：

1．具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加此项采购前，在经营中无重大违法记录。

6．参加企业是本采购项目的生产商或代理商。

二、参加公司须提供的书面材料

1．参加公司基本情况。

2．生产企业具有的资质：生产企业许可证；产品生产制造认可表；企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本(进口产品提供3C认证)；国税和地税税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；如果是国家强检计量设备，还必须具有合格的计量证书。

3．经营企业具有的资质：企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本；税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；生产厂家对参选公司的本次项目授权书（原件）。

4．参加产品资质：生产产品注册证；产品注册登记表。

5．参加代表应具有：参加公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；参选代表身份证复印件。

6．参加公司需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由参与公司承担。

以上除要求提供原件的以外，其他资质可提供加盖参与公司鲜章的复印件。

三、中心内采购方式、时间、地点：

采购方式：竞争性谈判

时间、地点：另行通知。

四、联系方式:中心设备科(院门诊楼4楼)

 联系人：何育薇， 联系电话:0817-8221314。

                       2020年04月03日

**附件：开放式西药库架等设施一批数量、技术参数**

(数量：1批，预算控制价9.813万元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置明细 | 数量 | 技术参数 | 图片 |
| 单向开放式西药库架 | 3 | 1.规格：≥820×480×2000mm；2. 主架采用优质冷轧矩管和钢板制成，矩管管壁厚度1.2mm，板厚1.0mm，立柱采用2.0mm优质冷轨钢板折弯而成；3. 整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）；4.五层可调式搁板，可任意调节层距；5.搁板带药品名插槽，可平放或向下倾斜；6.药架脚带金属调结脚，通过旋转调结脚来保证药架平稳放置。 | IMG_256 |
| 双向开放式西药库架 | 30 | 1. 规格：≥820×910×2000mm；2. 主架采用优质冷轧矩管和钢板制成，矩管管壁厚度1.2mm，板厚1.0mm，立柱采用2.0mm优质冷轨钢板折弯而成；3. ▲整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）；4. 五层可调式搁板，共10个搁板，可任意调节层距；5. 搁板带药品名插槽，可平放或向下倾斜；6. 药架脚带金属调结脚，通过旋转调结脚来保证药架平稳放置。 | IMG_257 |
| 西药碳钢垛架 | 6 | 1. 规格：≥1200×600×120mm；2. 采用优质冷轧钢管和钢板制成，管壁厚度1.2mm，板厚1.0mm，整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）；3. 脚架带橡胶脚垫。 |  |