**关于采购产房、手术室及妇产科急用空气消毒机等设备一批的公告**

因新院业务工作急需，我中心拟开展院内竞争性谈判采购新院区产房、手术室及妇产科急用空气消毒机等设备一批（见附件）,欢迎有意向的公司到我中心设备科报名参与。(报名及参选资格初审有效期截止至2020年8月27日15:00)。

**一、参加公司须具备的条件**

1．具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加此项采购前，在经营中无重大违法记录。

6．参加企业是本采购项目的生产商或代理商。

**二、参加公司须提供的书面材料**

1．参加公司基本情况。

2．生产企业具有的资质：生产企业许可证；产品生产制造认可表；企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本(进口产品提供3C认证)；国税和地税税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；如果是国家强检计量设备，还必须具有合格的计量证书。

3．经营企业具有的资质：企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本；税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；生产厂家对参选公司的本次项目授权书（原件）。

4．参加产品资质：生产产品注册证；产品注册登记表。

5．参加代表应具有：参加公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；参选代表身份证复印件。

6．参加公司需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由参与公司承担。

7.参加公司需提交：（1）未提供整体设计、规范编制及项目管理、监理检测、咨询论证等服务的**承诺函**；（2）不是联合体报价**承诺函。**

以上除要求提供原件的以外，其他资质可提供加盖参与公司鲜章的复印件。

**三、中心内采购方式、时间、地点**

采购方式：竞争性谈判

竞争性谈判时间：2020年08月27日15:30

地点：大南街老院区行政楼5楼小会议室。

**四、联系方式:**中心设备科(大南街老院区行政楼4楼)

联系人：何育薇，联系电话:0817-8221314。

 2020年08月21日

**[附件：院内竞争性谈判采购新院区产房、手术室及妇产科急用空气消毒机等设备一批技术参数、采购数量及预算控制价](http://www.ncysfybj.com/uploads/allimg/file/20200731/20200731173358_39597.doc%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.ncysfybj.com/xinwendongtai/caigouxinxi/20200731/_blank)**

(共一包,总预算控制价99636.00元)

**一、壁挂式等离子液晶空气消毒机**

(采购数量：26台, 预算控制价3300.00元/台)

**技术参数：**

1、外形：平板式；

2、消毒空间:100m3；

3.主机壳体选用全金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，避免藏污纳垢减少交叉感染，区别传统空调外壳；全翻盖式设计，方便于日常清洗、保养、维护。

4、核心部件采用自主研发的等离子体除尘、杀菌，可以有效去除空气中的尘埃及微生物，获国家专利；（提供证明文件）

5、采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触摸式按键操作，人机交互更方便，高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间；

6、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控，遥控器设计具有防丢失功能；

7、风量模式工作状态显示，风速高、中、低任意选择；

8、具有电机及等离子体故障自动报警、整机工作寿命计时及清洗保养提醒等功能；

9、采用HEPA高效过滤器，可以有效去除空气中0.3um以上的微尘；

10、细菌总量≤200cfu/m3；

11、负离子浓度:2×107个/cm3；

12、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

13、功率:125W， 噪音：55dB；

14、对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%；

15、人机共存。

**二、妇科检查灯**

(采购数量：5台, 预算控制价672.00元/台)

**技术参数：**

1.规格尺寸：500\*1300-1500mm

2.该产品由底座、固定支撑套管、升降杆、紧固件、软曲管横臂连接而成，并配有电源开关、电缆、灯头部件。

3.主要技术指标：电源电压：220V±22V 50Hz±1 Hz。

4.灯头小巧，直径为100mm，光源采用飞利浦进口光源，光源稳定，寿命长，滤光玻璃使光线变得洁白柔和，接近自然光源。

5.500mm的柔韧软曲管横臂可任意定位，能最大限度满足不同角度的照明需求。

6.固定支撑套管和升降杆采用优质201#不锈钢管材加工，外形美观，经久耐用。管材上部直径为16mm,下部为25mm.

7.助推扶手，可随时调节高度,设计符合人体力学原理，握感舒适、操作轻巧；

8.可以同通过ABS锁紧件对产品高度进行调节，调节范围：1300-1500mm。

9.500mm的轮辐式不锈钢底座，闹菇，稳定性高，带5个50mm的音箱轮，其中2个带刹，移动方便，灵活自如。

1. 产品用于妇科、门诊、口腔科、整形外科和一般小手术使用。

**三、脚踏式人流负压吸引器**

(采购数量：3台, 预算控制价1980.00元/台)

**技术参数：**

1、没有油烟污染，无需日常加油保养；

2、全塑面板造型，防水蚀性好；

3、机内装有单向阀可防止正压，使用安全可靠；

4、机箱顶部配有手术盘，方便操作；

5、后门配有贮藏柜，可放置电源线、脚踏开关等附件。

6、贮气瓶容量：2500ml\*2；贮液瓶容量：500ml\*2；

7、输入功率：180VA

8、噪音：≤65db(A)

9、吸引泵：活塞泵

10、极限负压值：≥0.08MPa(I级负压）

**四、脚踏出液器**

(采购数量：12台, 预算控制价378.00元/台)

**技术参数：**

用于手术室，免接触使用。详见下图。

