**关于采购新院区手推式洗地机一批的公告**

因新院业务工作需要，拟开展院内竞争性谈判采购新院区手推式洗地机一批（技术参数等要求见附件）,欢迎有意向的公司到我中心后勤科报名参与。(报名及参选资格初审有效期截止至2020年11月03日9:00)。

**一、参加公司须具备的条件**

1．具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加此项采购前，在经营中无重大违法记录。

6．参加企业是本采购项目的生产商或代理商。

**二、参加公司须提供的书面材料**

1．参加公司基本情况。

2．生产企业具有的资质：生产企业许可证；产品生产制造认可表；企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本(进口产品提供3C认证)；国税和地税税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；如果是国家强检计量设备，还必须具有合格的计量证书。

3．经营企业具有的资质：企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本；税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；生产厂家对参选公司的本次项目授权书（原件）。

4．参加产品资质：生产产品注册证；产品注册登记表。

5．参加代表应具有：参加公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；参选代表身份证复印件。

6．参加公司需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由参与公司承担。

7.参加公司需提交：（1）未提供整体设计、规范编制及项目管理、监理检测、咨询论证等服务的承诺函；（2）不是联合体报价承诺函。

以上除要求提供原件的以外，其他资质可提供加盖参与公司鲜章的复印件。

**三、院内采购方式、时间、地点**

采购方式：竞争性谈判

竞争性谈判时间：2020年11月03日9:00

地点：四川省南充市营山县绥安街道大南街83号 营山县妇幼保健院老院区行政楼5楼小会议室。

1. **联系方式:**

院后勤科(老院区行政楼3楼)

联系人：高 林

联系电话:0817-8221314。

营山县妇幼保健院

2020年10月29日

**[附件：新院区手推式洗地机技术参数、采购数量及预算控制价](http://www.ncysfybj.com/uploads/allimg/file/20200731/20200731173358_39597.doc" \t "http://www.ncysfybj.com/xinwendongtai/caigouxinxi/20200731/_blank)**

(采购数量：5台, 预算控制价19000.00元/台)

适合新院区500-2000m2场所使用。并适合于多种环境地面，例如：环氧树脂地面、瓷砖地面、油漆地面、混泥土等等，高质量完成了医院等地面清洗，清洗的同时完成污水的回收。

**一、要求：**

1、集洗、吸于一体，无需再次拖干地面；

2、电动作业，无噪声、无废气排放；

3、机械化作业效率高、效果好，机器所到之处清洗干净；

4、清洁效果好，洗刷吸干过的地面，无残留水迹。脏水、泥土、砂粒统统吸入污水箱，特别对油污地面，机器清洗后，洁净如新。

**二、性能特点**

* 配有水量显示器，可直接观察水位变化。
* 双万向轮，坚固耐用，不易损坏
* 广口注水口，注水可快捷便利。
* 清水过滤器安装在侧面，清理方便。
* 污水箱侧翻式设计，轻松，便捷。
* 吸污管外置，人性化设计，清洗便捷。
* 污水箱敞口设计，清洗便捷。
* 人体工学手柄，人性化设计，满足了各类身高人群的需求。
* 外置充电插头，充电便捷。
* 刷盘盖板增加可视窗口，刷盘安装拆卸简便。
* 真空电机内置设计，采用优化消音方式 ，安静舒适。
* 工作时间长，噪音少。
* 适用于医院等地面使用。

**三、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| 1 | 额定电压 | DC24V/Gear |
| 2 | 工作效率 | ≧1800m2/h |
| 3 | 工作宽度 | ≧510mm |
| 4 | 吸水扒宽度 | ≧800mm |
| 5 | 洗地刷直径 | ≧510mm |
| 6 | 洗地刷速度 | ≧150r/min |
| 7 | 洗地刷马达 | ≧650W |
| 8 | 洗地刷压力 | ≧25kg |
| 9 | 洗地刷数量 | ≧1 |
| 10 | 吸水马达 | ≧400W |
| 11 | 吸水力度 | ≧110mbar |
| 12 | 蓄电池组 | ≧2×DC12V 100Ah C3 |
| 13 | 噪音水平 | ≦68dB(A) |
| 14 | 充电时间 | ≦8-10h |
| 15 | 连续工作时间 | ≧3.5-4h |
| 16 | 清水箱容量 | ≧50L |
| 17 | 污水箱容量 | ≧60L |
| 18 | 机身尺寸 | ≦1240mm×540mm×1030mm |
| 19 | 机器重量 | ≦210kg |
| 20 | 配件 | 针座1个，洗地刷1个，蓄电池2只，充电器1个 |