**关于院内紧急采购医学留观室电视设备的公告**

 因新冠肺炎疫情防控期间,县卫健局统筹规划我县医学留观工作的急需，根椐财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）和四川省财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知（川财采〔2020〕15号）和四川省财政厅关于疫情防控期间暂停政府采购开标评审活动的通知（川财采〔2020〕17号）精神，我中心拟开展院内紧急采购医学留观室电视机一批，欢迎有意向特别是备有现货的公司及时到我中心后勤科报名参加。

 **一、参加公司须具备的条件**

 1.具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任。

 2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

 5.参加此项采购前，在经营中无重大违法记录。

 6.参加企业是本采购项目的生产商或代理商。

 **二、参加公司须提供的书面材料**

 1.参加企业具有的资质：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及副本（或三证合一）。

 2.参加产品相关资质证书。

 3.参加代表应具有：参加公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；参加代表身份证复印件。

 4 产品规格、型号、技术参数、报价等。

 5.商务要求承诺等。

  参加公司需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由参与公司承担。 以上除要求提供原件的以外，其他资质可提供加盖参与公司鲜章的复印件。

 **三、联系方式**： 中心后勤科(门诊办公楼3楼)

 联系人：高林  电话:0817-8221314

 **四、商务要求**：要求通过院内组织的采购活动中,选中的企业应当即与中心签订供货协议，5日内相关设备必须紧急运输安装到位，以保证新冠肺炎疫情防控期间院内医学留观工作紧急使用。

 营山县妇幼保健计划生育服务中心

                      2020年2月2日

 附:院内紧急采购医学留观室电视设备的数量、预算控价及技术参数(共一包,总预算控价:14.9396万元)

 一、**电视设备数量、预算控价**

采购43英寸LED全高清智能电视设备数量：68台, 预算控价:2197.00元/台;

 二、**电视设备技术参数:**

## **1、基本参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | 43英寸 |
| **特色分类** | LED、智能、全高清电视 |
| **屏幕尺寸** | 43 |
| **屏幕比例** | 16:9 |
| **屏幕分辨率** | **3840×2160** |
| **观看距离** | 3.0米 |
| **高清格式** | 2160P |
| **背光性能** | ELED |
| **可视角度(水平/垂直)** | 178度/178度 |

## **2、图像参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **逐行扫描** | 支持逐行扫描 |
| **屏幕刷新频率** | 60Hz |
| **屏幕亮度** | 208cd/m2 |
| **屏幕对比度** | 800:1 |
| **屏幕响应速度** | 8ms |

## **3、音效性能**

|  |  |
| --- | --- |
| **多音效模式** | 支持多种音效模式,5段均衡、环绕声 |
| **立体声** | 支持立体声 |
| **扬声器** | 内置,2个 |
| **声音输出功率** | 7W+7W |

## **4、输入输出**

|  |  |
| --- | --- |
| **输入端口** | HDMI接口,AV接口,**VGA接口**,USB接口 |
| **HDMI接口** | 2个 |
| **AV端子** | 1个 |
| **USB接口** | 2个 |
| **其他接口类型** | 网络接口,数字RF接口，模拟RF接口 |

## **5、硬件(功能)参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **CPU** | A53\*4 |
| **GPU** | Mali450\*2 |
| **内存容量** | 4G |
| **操作系统** | Android N |
| **USB流媒体** | 支持USB流媒体播放 |
| **支持视频格式** | MPEG-2、MPEG-4、H.264/H.265 |
| **支持音频格式** | HE-AAC、MP3 |
| **支持图片格式** | JPEG、PNG、BMP |
| **WiFi(WLAN)** | **支持WiFi** |
| **智能分享** | DLNA |

## **6、外观**

|  |  |
| --- | --- |
| **外观设计(颜色)** | 黑色或银色 |

## **7、其他参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **电源要求** | 144-240V |
| **能效等级** | 二级能效 |
| **功耗** | <75W |
| **休眠功耗** | <0.45W |
| **随机附件** | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |

## **8、产品质保信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **质保政策** | 全国联保，享受三包服务 |
| **质保时间** | 整机1年，显像管、行输出和高频头3年 |